**Załącznik nr 17 - Informacja uzupełniająca dotycząca stolarki okiennej i drzwiowej**

Zamawiający informuje, że:

1. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa – zewnętrzna w poziomie parteru winna mieć klasę odporności na włamanie RC3.
2. Drzwi napowietrzające mają spełniać funkcję drzwi ewakuacyjnych - bez klasy antywłamaniowej jeśli chodzi o okucia, szklenie jak w klasie RC3.
3. Drzwi wewnętrzne winny mieć okleinę naturalną.
4. Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia 0.08 (pomieszczenie archiwistki) – winny być przeciwpożarowe i co najmniej wzmocnione z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, plombowane po zakończeniu pracy w danym dniu.