**Załącznik nr 17 - Informacja uzupełniająca dotycząca ślusarki okiennej i drzwiowej**

Zamawiający informuje, że:

1. Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa winna mieć klasę antywłamaniowości RC3, drzwi napowietrzające mają spełniać funkcję drzwi ewakuacyjnych - bez klasy antywłamaniowej jeśli chodzi o okucia, szklenie jak w klasie RC3.
2. Drzwi wewnętrzne winny mieć okleinę naturalną.